Nom : Sonnette sans Fil

Description : Sonnette Sans Fil IP66 avec 1 Transmetteur et 1 Récepteur Enfichable, Carillon de Porte d'une Portée de 300M, 36 Mélodies au 5 Niveaux de Volume pour Maison, Magasin, Boutique

Marque : GOVEE

Détail :

36 Carillons de Sonnette Limpides : Choisissez parmi 36 carillons mélodieux et 5 volumes pour répondre à vos besoins. Le haut-parleur stéréo intégré offre un son clair et net jusqu'à 100 dB. Seul l'indicateur lumineux clignote en bleu lorsque quelqu'un sonne la cloche une fois que vous la tournez en mode silencieux. Ainsi, aucune sonnerie ennuyeuse ne vous dérangera lorsque vous vous reposerez.

Portée de Fonctionnement de 300m / 1000ft: La sonnette avec une portée sans fil fiable de 300m / 1000ft (aucun obstacle) et une forte pénétration du signal, ne manque jamais de vous alerter lorsque quelqu'un se présente à la porte. Adoptant un protocole de transmission supérieur, il évite efficacement la sonnette déclenchée par erreur.

Installation en Quelques Secondes : Il vous suffit de monter l'émetteur de la sonnette sur le mur ou à l'endroit souhaité à l'aide d'adhésifs ou de vis 3M et de brancher le récepteur sur une prise. Pas besoin de câblage ou d'autres outils. Tous les accessoires requis sont inclus dans le package pour une installation sans effort.

IP66 Etanche à l'Eau et à la Poussière: Cette sonnette sans fil présente un indice d'étanchéité IP66, qui est plus élevé que d'autres sonnette étanche IP44. Il a de bonnes performances même en cas de pluie. -4 ℉ - 140 ℉ résistance aux températures élevées se met à travailler dans des conditions difficiles un jeu d'enfant. La conception robuste vous assure une tranquillité d'esprit.

Durée de Vie de la Batterie Ultra de 36 Mois: Livré avec une batterie d'une capacité de 55 mAh et une conception à faible consommation d'énergie, ce kit de sonnette bénéficie d'une durée de vie de la batterie ultra longue de 36 mois. Libérez-vous des tracas des remplacements de batterie fréquents et protégez votre maison toute l'année.